

Neue Industrial-Computer-Plattform von Kontron für TSN-Anwendungen

KBox A-230-LS mit SMARC-sAL28 bietet bis zu fünf TSN-fähige 1GB Ethernet Ports für Anwendungen im IoT-Umfeld


[bookmark: _GoBack]Augsburg, 27.02.2019 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT), hat mit der KBox A-230-LS eine neue kompakte Industrial-Computer-Plattform speziell für Time Sensitive Networking (TSN)-Anwendungen angekündigt. Die KBox A-230-LS ist mit einem SMARC-Modul auf Basis des NXP Dual Cortex A72 LS1028 Prozessors ausgestattet. Das SMARC-sAL28 Modul bietet bis zu fünf integrierte TSN-fähige 1GB Ethernet Ports direkt aus dem Controller an und erfüllt die Spezifikationen gemäß des TSN-Standards IEEE 802.1. Damit eignet sich die KBox A-230-LS ideal für den Einsatz in Industrial-IoT-Umgebungen, die auf Ethernet-Protocol-Standards basieren.

Die kompakte, lüfterlose KBox A-230-LS ist für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen konzipiert. Die zwei Arm® v8-Prozessorkerne unterstützen sowohl die Echtzeitverarbeitung in industriellen Steuersystemen als auch virtuelle Maschinen für Edge Computing im IoT. Die CPU umfasst integrierte GPU- und LCD-Controller und ermöglicht damit die Realisierung von HMI-Systemen. 

Die kompakte KBox A-230-LS bietet zahlreiche Schnittstellen, die die Anbindung an verschiedene Kommunikationsebenen ermöglichen. Für die lokale Datenerfassung und Anbindung an das Sensor- oder Maschinenumfeld sorgt eine serielle Schnittstelle (RS232/RS485 und optional CAN). Die Anbindung an das IT-Umfeld kann durch die integrierten Gigabit-Ethernet-Schnittstellen erfolgen. Neben einer regulären 1GB Ethernet-Schnittstelle stehen insgesamt bis zu fünf TSN-fähige 1GB Ethernet-Ports bereit. Des Weiteren besitzt die KBox A-230-LS einen DisplayPort-Anschluss, eine USB 3.0.- und eine USB 2.0.-Schnittstelle.

Die KBox A-230-LS ist mit einem NXP Dual Cortex A72 LS1028 Prozessor bestückt. Sie unterstützt bis zu 4GB DDR3L mit ECC und verfügt über einen eMMC Onboard Flash-Speicher mit bis zu 64GB. Als weitere Speichermedien stehen eine mSATA SDD, eine M.2 SSD oder eine microSD-Karte zur Verfügung. Systemerweiterungen lassen sich durch eine MiniPCI-Express- oder M.2-Schnittstelle umsetzen.

Die KBox A-230-LS ist schnell und einfach einsetzbar und eignet sich damit ideal für OEM und Systemintegratoren, die das volle Potenzial der nächsten Generation intelligenter Infrastrukturen im IoT-Umfeld ausschöpfen möchten. Die KBox A-230-LS ist zudem für Microsoft Azure zertifiziert und arbeitet ideal mit Microsoft Azure IoT Services.

Wie alle Box PCs der Kontron KBox A-Serie ist die KBox A-230-LS wartungsfrei, das System arbeitet lüfterlos und ohne Batterie. Als Betriebssystem wird Linux Yocto eingesetzt. Darüber hinaus unterstützt die KBox A-230-LS optional die Sicherheitslösung Kontron APPROTECT powered by Wibu-Systems. Diese sorgt durch den integrierten Security-Chip von Wibu-Systems in Verbindung mit einem passenden Softwareframework für den Schutz von IP-Rechten sowie einen Kopier- und Reverse-Engineering-Schutz. Kontron APPROTECT Licensing ermöglicht darüber hinaus neue Geschäftsmodelle wie ‚pay per use‘. Zudem werden auch zeitbegrenzte Demoversionen oder Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsfunktionen angeboten. 

Weitere Informationen: https://www.kontron.de/products/systems/embedded-box-pc/kbox-a-series/kbox-a-230-ls.html 


Folgen Sie Kontron:
· Kontron auf Twitter
· Kontron auf LinkedIn
· Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog



Über Kontron – Mitglied der S&T Gruppe
Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT). Als Teil des Technologiekonzerns S&T bietet Kontron zusammen mit dem Schwesterunternehmen S&T Technologies über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services sichere Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standardprodukten und kundenspezifischen Lösungen auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Embedded-Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedene Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Markteinführung, niedrigeren Total-Cost-of-Ownership, Produktlanglebigkeit und ganzheitlich optimierten Applikationen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de
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